|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MocoMoco 1. Auspacken Unpacking   **Inhalt:** MocoMoco, USB-Kabel, leitendes Kabel  **Content:** MocoMoco, USB cable, conductive wire 2. Leitende Gegenstände anschließen Connect conductive objects Ein Bild, das Elektronik enthält.  Automatisch generierte Beschreibung 3. An den Computer anschließen.Bitte Hinweise beachten! Connect to computer.Please heed the notes! Ein Bild, das Elektronik enthält.  Automatisch generierte Beschreibung 4. Programm oder Spiel starten und loslegen Start program or game and get started |  | ❶ **Aktiv-/Bereitschafts-Taster:**  Durch Drücken des Tasters wechselt der MocoMoco zwischen dem Aktiv- und Bereitschafts-Modus. Im Bereitschafts-Modus kalibriert sich der MocoMoco mit den angeschlossenen Objekten. Dies wird beim Start durch eine langsam blinkende Staus LED (❷) dargestellt. Während der Kalibrierung, dürfen die angeschlossenen Objekte nicht berührt werden. Sobald die Kalibrierung abgeschlossen ist, blinkt die Status LED schnell. Der MocoMoco kann nun mit Hilfe des Tasters in den Aktiv-Modus versetzt werden. Im Aktiv-Modus kann der MocoMoco wie eine Tastatur verwendet werden.  **Hinweis:** Wird der MocoMoco zum ersten Mal mit dem Computer verbunden, darf der Taster erst nach erfolgreicher Erkennung am Computer gedrückt werden. Ansonsten muss der MocoMoco erneut mit dem Computer verbunden werden.  **Activ/Standby button:**  This button changes the state of the MocoMoco from standby to active and vice versa. During standby mode, the MocoMoco will calibrate itself with the connected objects. The calibration is indicated by a slowly blinking LED (❷). Do not touch the objects, till the calibration is finished. As soon as the led blinks faster, the calibration process is completed and the MocoMoco can be used as a keyboard by pressing the button.  **Note:** If the MocoMoco is connected to the computer for the first time, the button may only be pressed after successful detection on the computer. Otherwise, the MocoMoco must be connected to the computer again.  C:\Users\Mirko Janssen\Desktop\usb.png  ❷ **Status-LED:**  Die LED zeigt den aktuellen Zustand an. Wenn die LED blinkt, dann befindet sich der MocoMoco im Bereitschaftsmodus. Leuchtet die LED hingegen durchgehend, dann befindet sich der MocoMoco im Aktiv-Modus und kann als Tastatur verwendet werden.  **Status -LED:**  If The LED indicates the current mode. If the LED flashes, then the MocoMoco is in standby mode. If the LED lights up continuously, then the MocoMoco is in active mode and can be used as a keyboard.  ❸ **USB-Anschluss zum Computer**  **USB-Connection to the computer**  ❹ **Tastenanschlüsse:**  Es können bis zu elf elektrisch leitende Gegenstände angeschlossen werden.  **Key connections:**  Up to eleven electrically conductive objects can be connected.  ❺ **Empfindlichkeitsregler:**  Die Empfindlichkeit des MocoMocos kann hier geregelt werden.  **Sensitivity control:**  The sensitivity of the MocoMoco can be adjusted here. |